Максимальные зоны поражения при реализации аварий с огненным шаром

| Наименование оборудования | Наименование состояния | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Радиус (м) зоны с интенсивностью теплового излучения (кВт/м2) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 4,2 | 7 | 10,5 | 13,9 | 14,8 |